                                      Test   III
Předmět:                      BI02    Zkušebnictví a technologie 

Kombinovaná forma studia
1.  Hodnota doby průchodu ultrazvuku vzorkem slouží při rezonanční zkoušce betonu  k:

       a)  stanovení očekávaného 1. vlastního kmitočtu kroutivého kmitání

       b)  stanovení očekávaného 1. vlastního kmitočtu podélného kmitání  
       c)  stanovení očekávaného 1. vlastního kmitočtu příčného kmitání
       d)  stanovení poloměru setrvačnosti průřezu
2.  Modul pružnosti v tahu a tlaku Ebr lze vypočítat  z: 

       a)  první vlastní frekvence podélného kmitání



       b)  první vlastní frekvence příčného kmitání



       c)  první vlastní frekvence kroutivého kmitání
       d)  žádná vlastní frekvence se ve výpočtu nevyskytuje

3.  Zkušební trámec je při měření 1. vlastní frekvence kroutivého kmitání podložen:

       a)  na okrajích
       b)  uprostřed



       c)  na okrajích a uprostřed
       d)  ve vzdálenosti 0,224×L od obou okrajů vzorku, L je délka vzorku
4.  Poissonův poměr  se u betonu obvykle udává hodnotou:

       a)  0
       b)  0,2


       c)  0,5
       d)  1,0
5.  Dynamický modul pružnosti ve smyku Gbr vypočteme z vlastních rezonančních kmitočtů:

      a)  podélného kmitání
      b)  příčného kmitání
      c)  kroutivého kmitání  
      d)  z libovolného druhu kmitání ze tří výše uvedených
6.  Radioaktivita je schopnost:  
      a)  některých atomových jader se samovolně rozpadat a vysílat přitom ionizující záření
      b)  některých atomových jader přijímat elektron z obalu jádra, přejít do excitovaného

            nestabilního stavu a začít se samovolně rozpadat

      c)  molekul se chemicky rozkládat za současného uvolňování fotonů 

      d)  molekul látky se fyzikálně štěpit na atomy

7.  Ionizující záření zahrnuje:  

     a)   rentgenové záření

     b)   infračervené záření

     c)   mikrovlnné záření

     d)   záření gama (()

8. Při ionizaci dochází:

     a)  ke ztrátě elektronu z obalu atomu

     b)  k vyražení neutronu z jádra atomu   

     c)  k vyražení protonu z jádra atomu

     d)  k vyzáření záření alfa

9.  Ionizující záření je v materiálu zeslabováno:

     a)   exponenciálně s tloušťkou   

     b)   hyperbolicky s tloušťkou 

     c)   lineárně s tloušťkou 

     d)   parabolicky s tloušťkou

10. Poločas přeměny T ½ je:     

      a)  čas, za který se rozpadne polovina počátečního množství atomů v radionuklidu

      b)  čas, za který je emitována polovina počátečního množství protonů, obsažených v jádře atomu

      c)  čas, za který se přemění polovina počátečního množství neutronů na protony

      d)  čas, za který se přemění polovina počátečního množství protonů na neutrony

11. Mezi umělé radionuklidy používané v radiační defektoskopii patří:

      a)   kobalt  Co  60

      b)   wolfram  W 184

      c)   kadmium Cd 113 

      d)   iridium Ir 192

12. Zesilující účinek kovových zesilovacích fólií je způsoben:

      a)   elektronem uvolněným při fotoefektu z kovu folie

      b)   luminiscencí kovu folie vystaveného působení záření (
      c)   tepelným zářením vzniklým při interakci fotonů  (  s kovem folie

      d)   zářením alfa

13. Rychlé neutrony jsou zpomalovány:

      a)  materiálem obsahujícím vázanou vodu

      b)  ochuzeným uranem

      c)  olovem

      d)  parafinem

14.  Měření objemové vlhkosti materiálu je založeno na principu:

      a)  zpomalení rychlých neutronů

      b)  zeslabení záření gama (() 

      c)  zeslabení záření beta (()

      d)  zeslabení záření alfa (α)

15.  Nejvýznamnější podíl  na ozáření populace má: 

      a)  vdechování dceřiných produktů radonu 

      b)  účinek umělých radioaktivních zdrojů

      c)  kosmické záření 

      d)  terestrické záření

